Τεχνικές προδιαγραφές

για την προμηθεια του ειδουσ «θερμικοσ εκτυπωτησ ετικετων (barcode PRINTER)» 
                             1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

25-08-2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	Θερμικός Εκτυπωτής Ετικετών (BARCODE PRINTER)

	A/A
	Περιγραφή προδιαγραφής

	1.1
	Τεχνολογία Εκτύπωσης: Θερμική εκτύπωση (Direct Thermal)

	1.2 
	Επεξεργαστής: τουλάχιστον 32bit RISC processor

	1.3
	Programming languages: EZPL (ZPL, ZPL II and EPL2)

	1.4
	Ταχύτητα Εκτύπωσης: τουλάχιστον 102 mm/sec

	1.5
	Πλάτος Ετικέτας: ≥ 108 mm

	1.6
	Ωφέλιμο Πλάτος: ≥ 104 mm

	1.7
	Ανάλυση: ≥203 dpi (8 dots/mm)

	1.8
	Μνήμη: ≥ 8 MB SDRAM, 8 MB Flash

	1.9
	Θερμοκρασία Λειτουργίας: 5 έως 41 βαθμούς Κελσίου

	1.10
	Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων (certified drivers): Windows XP, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10

	1.11
	Δυνατότητες Διασύνδεσης: Serial, USB , Parallel

	1.12
	Εγγύηση:  ≥ 1 έτος
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