ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Έκδοση 2η 

	#
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Συμμόρφωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

	1
	Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, αναγνωρισμένου οίκου, αμεταχείριστο  να τηρούνται τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ασφάλειας, ηλεκτρομηχανολογικής συμβατότητας και περιβάλλοντος – αποδοτικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας, θορύβου, της ασφαλούς αποθήκευσης καταλοίπων, του ιονισμού, της εκπομπής επικίνδυνων ακτινοβολιών) και να φέρει τη σήμανση CE
	ΝΑΙ
	

	2
	Να είναι ψηφιακό ασπρόμαυρο Laser ή Inkjet Φωτοαντιγραφικό με λειτουργίες αντιγραφής – εκτύπωσης και έγχρωμη σάρωση (scanner)
	ΝΑΙ (να αναφερθεί η τεχνολογία)
	

	3
	Μεγέθη Χαρτιού
	Α3, Α4 τουλάχιστον
	

	4
	Eνσωματωμένο (DADF) αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων με αναστροφή
	ΝΑΙ
	

	5
	Χωρητικότητα ΑDF
	≥ 100 σελίδες
	


	6
	Ενσωματωμένη διπλή όψη αντιγράφων
	ΝΑΙ
	

	7
	Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού
	≥ 1500 σελίδες
	

	8
	Χωρητικότητα εξόδου
	≥ 500 σελίδες
	

	9
	Δυνατότητες zoom κατά την αντιγραφή
	Ελάχιστο: ≤ 25%

Μέγιστο: ≥ 400%
	

	10
	Χρόνος προθέρμανσης αν έχει φούρνο
	≤ 19 δευτερόλεπτα
	

	11
	Συρτάρια Τροφοδοσίας Χαρτιού
(Εγκατεστημένα κατά την παράδοση)
	≥ 2 

(ένα Α4, ένα Α3)
	

	12
	Χρόνος πρώτου αντιγράφου
	≤ 7 δευτερόλεπτα
	

	13
	Το μηχάνημα πρέπει να φωτοαντιγράφει  πρωτότυπα διαστάσεων A3, Α4 και να παράγει αντίγραφα μονής ή διπλής όψης και να εκτυπώνει σε κοινό ξηρογραφικό χαρτί του εμπορίου και ανακυκλωμένο διαστάσεων από Α3 έως Α4
	ΝΑΙ
	

	14
	Να έχει τη δυνατότητα παραγωγής αντιγράφων από έγγραφα, έντυπα σχέδια, βιβλιοδετημένες σελίδες, έγχρωμα πρωτότυπα
	ΝΑΙ
	

	15
	Να διαθέτει ηλεκτρονική σελιδοποίηση, συνδυασμό σελίδων, αυτόματη εκκίνηση, αυτόματη επιλογή χαρτιού, αυτόματη εναλλαγή δίσκου
	ΝΑΙ
	

	16
	Δυνατότητα για επιλογή 1- 999 αντιγράφων
	ΝΑΙ
	

	17
	Να έχει τη δυνατότητα χειροκίνητης και αυτόματης ρύθμισης φωτεινότητας.
	ΝΑΙ
	

	18
	Ανάλυση  φωτοαντιγραφής – εκτύπωσης
	≥ 600x600 DPI
	

	19
	Αυτόματη σμίκρυνση μεγέθυνση
	ΝΑΙ
	

	20
	RAM
	≥ 4 GB
	

	21
	Σάρωση διπλής όψης
	ΝΑΙ
	

	22
	Λειτουργία εξοικονόμησης γραφίτη ή μελανιού
	ΝΑΙ
	

	23
	Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
	ΝΑΙ
	

	24
	Διασύνδεση
(χωρίς ανάγκη αγοράς επιπλέον εξοπλισμού)
	Τουλάχιστον USB, Ethernet
	

	25
	Scan προορισμοί
	Τουλάχιστον E-mail, USB, SMB, PC
	

	26
	Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων ( LCD) το οποίο διαθέτει φιλικά στο χρήστη μενού και επιλογές (στα Ελληνικά). Nα διαθέτει εύχρηστο διαγνωστικό σύστημα το οποίο να καθοδηγεί με οδηγίες για την επίλυση οποιοδήποτε σφάλματος προκύψει.
	ΝΑΙ
	

	27
	Να διαθέτει εργοστασιακή βάση στήριξης
	ΝΑΙ
	

	28
	Ταχύτητα αντιγραφής, εκτύπωσης για Α4
	≥ 28 φύλλα το λεπτό
	

	29
	Ταχύτητα αντιγραφής, εκτύπωσης για Α3
	≥ 17 φύλλα το λεπτό
	

	30
	Ανάλυση σάρωσης
	Μέγιστη: ≥600 dpi
Ελάχιστη: ≤200 dpi
	

	31
	Ταχύτητα 1ης εκτύπωσης
	≤ 5,5 δευτερόλεπτα
	

	32
	Παραγόμενοι τύποι αρχείου από Σάρωση
	Τουλάχιστον PDF και JPG ή JPEG
	

	33
	Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής, θα πρέπει με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή να γίνει η αποκατάσταση της βλάβης εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών. Διαφορετικά, θα πρέπει να αντικατασταθεί το μηχάνημα με άλλο αντίστοιχων δυνατοτήτων (ή και καλύτερων) μέχρι την επισκευή του. Αν το μηχάνημα κατά την περίοδο της εγγύησης παρουσιάσει βλάβες που ξεπερνούν αθροιστικά τις εξήντα (60) ημέρες, θα πρέπει να αντικατασταθεί με καινούριο. Στην περίπτωση αυτή μάλιστα, δύναται να παραταθεί η εγγύηση καλής λειτουργίας για όσο χρονικό διάστημα η συσκευή δεν ήταν σε παραγωγική λειτουργία.
	ΝΑΙ
	


Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

2.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Η συσκευή θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) χρόνια τουλάχιστον και 
        πλήρη υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service για μια 10ετια.

2. Η εγκατάσταση θα γίνει με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή, σε χώρους που 
        θα υποδείξει η 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης. To μηχάνημα θα παραδοθεί στην εργοστασιακή του 
        συσκευασία.

3. Τα αρχικά αναλώσιμα (γραφίτης, τύμπανο ή μελάνι) θα περιλαμβάνονται στην τιμή.

4. Εγχειρίδια εκπαίδευση: Θα παραδοθούν αναλυτικά εγχειρίδια λειτουργίας στα 
        ελληνικά και αναλυτικά εγχειρίδια service. Ο προμηθευτής θα εκπαιδεύσει το 
        προσωπικό στη χρήση της συσκευής και το προσωπικό συντήρησης για τις 
        απαραίτητες εργασίες συντήρησης στους χώρους εγκατάστασης των μηχανημάτων.

5. Η εταιρεία να διαθέτει εξουσιοδοτημένο service στο Ηράκλειο.

6. Ο χρόνος παράδοσης της συσκευής να μην υπερβαίνει τον ένα μήνα από την
       ημερομηνία παραγγελίας.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΧΡΩΜΩΝ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Έκδοση 2η 

	Α/Α
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Συμμόρφωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

	1
	Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, αναγνωρισμένου οίκου, αμεταχείριστο  να τηρούνται τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ασφάλειας, ηλεκτρομηχανολογικής συμβατότητας και περιβάλλοντος – αποδοτικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας, θορύβου, της ασφαλούς αποθήκευσης καταλοίπων, του ιονισμού, της εκπομπής επικίνδυνων ακτινοβολιών) και να φέρει τη σήμανση CE
	ΝΑΙ
	

	2
	Να είναι ψηφιακό έγχρωμο Laser Φωτοαντιγραφικό ή έγχρωμο Inkjet με λειτουργίες αντιγραφής – εκτύπωσης και έγχρωμη σάρωση (scanner)
	ΝΑΙ (να αναφερθεί η τεχνολογία)
	

	3
	Μεγέθη Χαρτιού
	Α3, Α4 τουλάχιστον
	

	4
	Eνσωματωμένο (DADF) αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων με αναστροφή
	ΝΑΙ
	

	5
	Χωρητικότητα ΑDF
	≥ 100 σελίδες
	

	6
	Ενσωματωμένη διπλή όψη αντιγράφων
	ΝΑΙ
	

	7
	Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού
	≥ 1500 σελίδες
	

	8
	Χωρητικότητα εξόδου
	≥ 500 σελίδες
	

	9
	Δυνατότητες zoom κατά την αντιγραφή
	Ελάχιστο: ≤ 25%  
Μέγιστο: ≥ 400%
	

	10
	Χρόνος προθέρμανσης αν έχει φούρνο
	≤ 19 δευτερόλεπτα
	

	11
	Συρτάρια Τροφοδοσίας Χαρτιού

(Εγκατεστημένα κατά την παράδοση)
	≥ 2 

(ένα Α4, ένα Α3)
	

	12
	Χρόνος πρώτου αντιγράφου
	≤ 7 δευτερόλεπτα
	

	13
	Το μηχάνημα πρέπει να φωτοαντιγράφει  πρωτότυπα διαστάσεων A3, Α4 και να παράγει αντίγραφα μονής ή διπλής όψης και να εκτυπώνει σε κοινό ξηρογραφικό χαρτί του εμπορίου και ανακυκλωμένο διαστάσεων από Α3 έως Α4
	ΝΑΙ
	

	14
	Να έχει τη δυνατότητα παραγωγής αντιγράφων από έγγραφα, έντυπα σχέδια, βιβλιοδετημένες σελίδες, έγχρωμα πρωτότυπα
	ΝΑΙ
	

	15
	Να διαθέτει ηλεκτρονική σελιδοποίηση, συνδυασμό σελίδων, αυτόματη εκκίνηση, αυτόματη επιλογή χαρτιού, αυτόματη εναλλαγή δίσκου
	ΝΑΙ
	

	16
	Δυνατότητα για επιλογή 1- 999 αντιγράφων
	ΝΑΙ
	

	17
	Να έχει τη δυνατότητα χειροκίνητης και αυτόματης ρύθμισης φωτεινότητας.
	ΝΑΙ
	

	18
	Ανάλυση  φωτοαντιγραφής – εκτύπωσης
	≥ 600x600 DPI
	

	19
	Αυτόματη σμίκρυνση μεγέθυνση
	ΝΑΙ
	

	20
	RAM
	≥ 4 GB
	

	21
	Σάρωση διπλής όψης
	ΝΑΙ
	

	22
	Λειτουργία εξοικονόμησης γραφίτη ή μελανιού
	ΝΑΙ
	

	23
	Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
	ΝΑΙ
	

	24
	Διασύνδεση

(χωρίς ανάγκη αγοράς επιπλέον εξοπλισμού)
	Τουλάχιστον USB, Ethernet
	

	25
	Scan προορισμοί
	Τουλάχιστον E-mail, USB, SMB, PC
	

	26
	Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων ( LCD) το οποίο διαθέτει φιλικά στο χρήστη μενού και επιλογές (στα Ελληνικά). Nα διαθέτει εύχρηστο διαγνωστικό σύστημα το οποίο να καθοδηγεί με οδηγίες για την επίλυση οποιοδήποτε σφάλματος προκύψει
	ΝΑΙ
	

	27
	Να διαθέτει εργοστασιακή βάση στήριξης 
	ΝΑΙ
	

	28
	Ταχύτητα αντιγραφής, εκτύπωσης για Α4
	≥ 26 φύλλα το λεπτό
	

	29
	Ταχύτητα αντιγραφής, εκτύπωσης για Α3
	≥ 15 φύλλα το λεπτό
	

	30
	Ανάλυση σάρωσης
	Μέγιστη: ≥600 dpi

Ελάχιστη: ≤200 dpi
	

	31
	Ταχύτητα 1ης ασπρόμαυρης εκτύπωσης
	≤ 5,0 δευτερόλεπτα
	

	32
	Ταχύτητα 1ης έγχρωμης εκτύπωσης
	≤ 7,0 δευτερόλεπτα
	

	32
	Παραγόμενοι τύποι αρχείου από Σάρωση
	Τουλάχιστον PDF και JPG ή JPEG
	

	33
	Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής, θα πρέπει με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή να γίνει η αποκατάσταση της βλάβης εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών. Διαφορετικά, θα πρέπει να αντικατασταθεί το μηχάνημα με άλλο αντίστοιχων δυνατοτήτων (ή και καλύτερων) μέχρι την επισκευή του. Αν το μηχάνημα κατά την περίοδο της εγγύησης παρουσιάσει βλάβες που ξεπερνούν αθροιστικά τις εξήντα (60) ημέρες, θα πρέπει να αντικατασταθεί με καινούριο. Στην περίπτωση αυτή μάλιστα, δύναται να παραταθεί η εγγύηση καλής λειτουργίας για όσο χρονικό διάστημα η συσκευή δεν ήταν σε παραγωγική λειτουργία.
	ΝΑΙ
	


Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

2.600 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Η συσκευή θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) χρόνια τουλάχιστον και πλήρη υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service για μια 10ετια.

2. Η εγκατάσταση θα γίνει με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή, σε χώρους που θα υποδείξει η 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης. To μηχάνημα θα παραδοθεί στην εργοστασιακή του συσκευασία.

3. Τα αρχικά αναλώσιμα (γραφίτης, τύμπανο ή μελάνι) θα περιλαμβάνονται στην τιμή.

4. Εγχειρίδια εκπαίδευση: Θα παραδοθούν αναλυτικά εγχειρίδια λειτουργίας στα ελληνικά και αναλυτικά εγχειρίδια service. Ο προμηθευτής θα εκπαιδεύσει το προσωπικό στη χρήση της συσκευής και το προσωπικό συντήρησης για τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης στους χώρους εγκατάστασης των μηχανημάτων.

5. Η εταιρεία να διαθέτει εξουσιοδοτημένο service στο Ηράκλειο.

6. Ο χρόνος παράδοσης της συσκευής να μην υπερβαίνει τον ένα μήνα από την ημερομηνία παραγγελίας.
2

