	
	


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
	1. ΟΠΤΙΚΟ ΠΟΝΤΙΚΙ USB

	A/A
	Περιγραφή προδιαγραφής
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

	1.
	Επώνυμο ποντίκι USB με ροδέλα, μήκος καλωδίου τουλάχιστον 1,5m.
	

	2.
	Εγγύηση κατασκευαστή >= 3 έτη 
	


	2. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ USB

	A/A
	Περιγραφή προδιαγραφής
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

	1.
	Επώνυμο πληκτρολόγιο με σύνδεση USB, με ελληνικά γράμματα, με μαλακή αντίσταση στην πίεση των πλήκτρων
	

	2.
	Εγγύηση κατασκευαστή >= 3 έτη
	


	3. ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SSD 500GB

	A/A
	Περιγραφή προδιαγραφής
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

	1.
	Χωρητικότητα: >= 500GB
	

	2.
	Σύνδεση: SATA 3
	

	3.
	Τεχνολoγία: SSD    
	

	4.
	Εγγύηση >= 5 έτη (από κατασκευαστή)
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	4. ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SSD 1ΤΒ

	A/A
	Περιγραφή προδιαγραφής
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

	1.
	Χωρητικότητα: >= 1ΤΒ
	

	2.
	Σύνδεση: SATA 3
	

	3.
	Τεχνολoγία: SSD    
	

	4.
	Εγγύηση>= 5 έτη (από κατασκευαστή)
	


	5. ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ HDD 12ΤΒ

	A/A
	Περιγραφή προδιαγραφής
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

	1.
	Χωρητικότητα: >= 12ΤΒ
	

	2.
	Σύνδεση: SATA 3 (6Gb/s)
	

	3.
	Τεχνολoγία:  HDD    
	

	4.
	Περιστροφή : >=5400 rpm   
	

	5.
	Εγγύηση >= 3 έτη
	


	6. SWITCH LAYER 2 24 ΠΟΡΤΩΝ 100/1000 MANAGED POE

	Τεχνικά Χαρακτηριστικά Switch
	Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή

	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	

	Θύρες 10/100/1000 BaseT
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	Θύρες SFP+
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	POE+ (24 ports)
	NAI
	

	POE Maximum Load
	>= 360 W
	

	PoE Standards
	IEEE 802.3af/at
	

	Μέγιστη Δυνατότητα Μεταγωγής switching capacity
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56Gbps
	

	Μέγιστο Switch forwarding performance
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41.66 Mpps
	

	Υποστήριξη Port Mirroring
	NAI
	

	Console Port RJ45
	NAI
	

	Broadcast Storm Control
	NAI
	

	BPDU προστασία
	NAI
	

	Υποστηριζόμενα VLANs
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	IGMP snooping
	NAI
	

	MLD snooping
	NAI
	

	DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping
	NAI
	

	Υποστήριξη Voice VLAN
	NAI
	

	Max MAC address table entries
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	Υποστήριξη SNMP v 1/2/3
	NAI
	

	Υποστήριξη LLDP /LLDP-MED
	NAI
	

	Υποστήριξης 802.1d, 802.1s, 802.1w
	NAI
	

	MLD snooping
	ΝΑΙ
	

	RMON
	NAI
	

	Υποστήριξη Radius Authentication
	NAI
	

	Διαχείριση μέσω GUI ή Web Interface
	NAI
	

	Διαχείριση μέσω command line
	NAI
	

	Εγγύηση
	>= 3 έτη
	


	7. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 12V 7.2ΑΗ ΓΙΑ UPS

	A/A
	Περιγραφή προδιαγραφής
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

	1.
	Τύπος
:  Μπαταρία μολύβδου επαναφορτιζόμενη
	

	2.
	Voltage:
12V
	

	3.
	Amperage:
>=7.2 Ah
	

	5.
	Διαστάσεις:   Length 151±2 X Width 65±1 X Height 94±1  (Overall Height 100±1) mm
	

	6.
	Να έχει πιστοποίηση κατασκευαστή: ISO9001, ISO14001
	

	6.
	Τύπος ακροδέκτη: F2/T2 (διατομή ακροδέκτη =6,35mm)
	

	7.
	Εγγύηση>=2 έτη   
	


	8. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 12V 9ΑΗ ΓΙΑ UPS

	A/A
	Περιγραφή προδιαγραφής
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

	1.
	Τύπος
:  Μπαταρία μολύβδου επαναφορτιζόμενη
	

	2.
	Voltage:
12V
	

	3.
	Amperage:
>=9Ah
	

	5.
	Διαστάσεις:   Length 151±2 X Width 65±1 X Height 94±1  (Overall Height 100±1) mm
	

	6.
	Να έχει πιστοποίηση κατασκευαστή: ISO9001, ISO14001
	

	6.
	Τύπος ακροδέκτη: F2/T2 (διατομή ακροδέκτη =6,35mm)
	

	7.
	Εγγύηση>=2 έτη   
	


	9. ΚΑΜΕΡΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

	A/A
	Περιγραφή προδιαγραφής
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

	1.
	Ανάλυση βίντεο  :   ≥1080P  (1920x1080)
	

	2.
	Ρυθμός καρέ : ≥ 30 fps
	

	3.
	Ανάλυση κάμερας :  ≥ 2MP
	

	4.
	Μικρόφωνο:  Να έχει 2 ενσωματωμένα μικρόφωνα
	

	5.
	Τύπος σύνδεσης καλωδίου με Η/Υ :  USB
	

	6.
	Μήκος καλωδίου :  ≥  1,4 m
	

	7.
	Τύπος οδηγών :  Plug & Play
	

	8.
	Συμβατά λειτουργικά συστήματα: Windows 10/11
	

	9.
	Εγγύηση κατασκευαστή : >= 3 έτη
	


	10. UPS 650VA

	A/A
	Περιγραφή προδιαγραφής
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ


	1.
	Ελάχιστη Ισχύ: ≥650VA
	

	2.
	Volt εισόδου/εξόδου: 220/230/240V AC
	

	3.
	Τύπος Μπαταρίας: 12V /7.2AH
	

	4.
	Συνδεσιμότητα:  Τουλάχιστον 2x Schuko & Σύνδεση USB με  H/Y.
	

	5.
	Να διαθέτει προστασία από βραχυκυκλώματα, από βύθιση τάσης από υπερτάσεις.
	

	6.
	Να διαθέτει software για αυτόματο shutdown.
	

	7.
	Εγγύηση >=2 έτη
	


	11. ΜΝΗΜΗ RAM 8GB DDR4

	A/A
	Περιγραφή προδιαγραφής
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

	1.
	Μέγεθος: 8GB
	

	2.
	Τύπος Μνήμης:DDR4
	


	3.
	Ταχύτητα Διαύλου:  >= 2400MHz
	

	4.
	Συμβατή με υπολογιστή DELL Vostro 3667 service tag: F1PPGL2
	

	5.
	Εγγύηση>=2 έτη
	


	12. DOCKING & CLONE STATION

	A/A
	Περιγραφή προδιαγραφής
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ


	1.
	Θέσεις Σκληρών Δίσκων :  >=2
	

	2.
	Διεπαφή:  SATA
	

	3.
	Συνδεσιμότητα:  USB 3.0
	

	4.
	Μέγεθος Σκληρού Δίσκου:    2.5 ", 3.5 "
	

	5.
	Λειτουργίες:  Clone, Hot Swap, JBOD
	

	6.
	Bootable HDD cloning χωρίς τη χρήση Η/Υ (Stand alone)
	

	7.
	Εγγύηση >=2 έτη
	


	13. EXTERNAL DVD±R/RW

	A/A
	Περιγραφή προδιαγραφής
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ


	1.
	Σύνδεση: USB 2.0.
	

	2.
	Ταχύτητες εγγραφής: DVD+R 8X, DVD-R 8X, DVD+RW 8X
	

	3.
	Τροφοδοσία: USB Power +5V ± 5%
	

	4.
	Συμβατότητα: Windows 10/11
	

	5.
	Εγγύηση >=2 έτη
	


	14. ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT5E  ΚΟΥΤΑ 305m

	A/A
	Περιγραφή προδιαγραφής
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

	1.
	Υλικό: Χαλκός
	

	2.
	Μήκος: >=305 μέτρα
	

	3.
	Συσκευασία: Κούτα
	

	4.
	Πιστοποίηση: πρότυπο EIA/TIA 568B
	

	5.
	Κατηγορία: 5e αποκλειστικά χαλκού
	


	15. ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ PATCHCORD 0,5M 

	A/A
	Περιγραφή προδιαγραφής
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ


	1.
	Μήκος :  = 0,5m
	

	2.
	Κατηγορία :  5e αποκλειστικά χαλκού
	

	3.
	Πιστοποίηση :  EIA/TIA 568B
	

	4.
	Χρώμα : Μπλε
	


	16. ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ PATCHCORD 1M 

	A/A
	Περιγραφή προδιαγραφής
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ


	1.
	Μήκος :  = 1m
	

	2.
	Κατηγορία :  5e αποκλειστικά χαλκού
	

	3.
	Πιστοποίηση :  EIA/TIA 568B
	

	4.
	Χρώμα : Μπλε
	


	17. ΚΑΛΏΔΙΟ ΔΙΚΤΎΟΥ PATCHCORD 5M 

	A/A
	Περιγραφή προδιαγραφής
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ


	1.
	Μήκος :  >= 5m
	

	2.
	Κατηγορία :  5e αποκλειστικά χαλκού
	

	3.
	Πιστοποίηση :  EIA/TIA 568B
	


	18. ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ  5 ΘΈΣΕΩΝ 1,5Μ

	A/A
	Περιγραφή προδιαγραφής
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ


	1.
	Μήκος :  >= 1,5 μέτρα
	

	2.
	Υποδοχές :  >=5 Schuko
	


	19. ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ  5 ΘΈΣΕΩΝ 3Μ

	A/A
	Περιγραφή προδιαγραφής
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ


	1.
	Μήκος :  >= 3 μέτρα
	

	2.
	Υποδοχές :  >=5 Schuko
	


	20. USB STICK 64GB

	A/A
	Περιγραφή προδιαγραφής
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

	1.
	Χωρητικότητα: 64GB
	

	2.
	Συμβατότητα: Windows 10/11
	

	3.
	Συνδεσιμότητα:  USB 3.0
	

	4.
	Εγγύηση: >=5 έτη
	

	21.  ΚΑΡΤΑ PRI ISDN ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΌΠΩΣ OPEN VOX D110E)

	A/A
	Περιγραφή προδιαγραφής
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

	1.
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	

	2.
	Compatibility : Asterisk Compatible, 64-bit, CentOS 7
	

	3.
	E1/T1 ports :  1
	

	4.
	BUS :   PCI-Express
	

	5.
	Driver :  Dahdi Combatible
	


	
	22.  ΚΑΡΤΑ BRI ISDN PCI EXPRESS ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΌΠΩΣ OPEN VOX B400E)

	A/A
	Περιγραφή προδιαγραφής
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

	1.
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	

	2.
	Compatibility  : Asterisk Compatible, 64-bit, CentOS 7
	

	3.
	BUS :  PCI-Express 
	

	4.
	ISDN BRI Ports
:  2
	

	5.
	Driver :   Dahdi Combatible
	


	23. ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ SERVER DELL R540 16GB DDR4

	A/A
	Περιγραφή προδιαγραφής
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

	1.
	Μέγεθος: 16GB
	

	2.
	Τύπος Μνήμης:  DDR4
	

	3.
	Ταχύτητα Διαύλου – τύπος :  2666MT/s ECC Registered DIMM CL19 1RX8 1.2V 288-pin dual
	

	4.
	Συμβατή με Server DELL R540
	

	5.
	Εγγύηση>=3 έτη
	


	24. ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 8TB ΓΙΑ SERVER DELL R540

	Τεχνικά Χαρακτηριστικά
	Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή

	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής καθώς και το είδος να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο.

	ΝΑΙ
	

	Χωρητικότητα: 
	12 TB
	

	Διεπαφή:
	SATA III (6 GB /s)
	

	Διάσταση
	3,5 “
	

	Cache
	>= 256 MB
	

	Στροφές Λειτουργίας
	7200 rpm
	

	Διαθεσιμότητα
	24x7
	

	MTBF
	>= 2.500.000 hours
	

	Εγγύηση
	5 έτη
	


	25. HDD Frame Tray (Caddy) ΓΙΑ SERVER DELL R540

	Τεχνικά Χαρακτηριστικά
	Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή

	Συμβατότητα 
	Dell PowerEdge R540
	

	Διάσταση
	3,5 “
	

	Hot Swap
	ΝΑΙ
	


	26.  Αντάπτορας για σύνδεση οθόνης VGA σε συσκευή HDMI  

	Τεχνικά Χαρακτηριστικά
	Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή

	Σύνδεση
	Adaptor HDMI male - VGA female
	

	Εγγύηση
	>= 1 έτος
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