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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

7Η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ

Α.Π. : 16582
                                                                                             Ημερομηνία:   28/8/2018
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΜΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 57.119,15€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
A/A 1 : ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

	SWITCH 24 ΠΟΡΤΩΝ 10/100/1000 WEB SMART MANAGED RACK MOUNT

	A/A
	Περιγραφή προδιαγραφής


	1.
	Θύρες 10/100/1000 BaseT: 24 

	2.
	WEB SMART MANAGED,  RACK MOUNT

	3.
	Να υποστηρίζει VLAN 802.1q, snmp, port error statistics

	4.
	Εγγύηση>=3 έτη


Α/Α 2: ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
	Τεχνικά Χαρακτηριστικά
	Απαίτηση

	Να αναφερθεί κατασκευαστής και τύπος
	ΝΑΙ

	Αριθμός τεμαχίων
	

	Τεχνολογία
	Laser ή LED

	Τύπος εκτύπωσης
	Μονόχρωμη

	Μέγεθος χαρτιού
	Α4

	Ανάλυση εκτύπωσης
	≥600 x 600 dpi

	Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης
	≥28ppm

	Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (από Ready Mode)
	≤8.5 δευτερόλεπτα

	Κύκλος εκτυπώσεων ανά μήνα (μέγιστος)
	≥12.000 σελίδες

	Σύνδεση με θύρα USB 
	ΝΑΙ (να διατεθεί με καλώδιο σύνδεσης USB)

	Σύνδεση με Ethernet 10/100
	ΝΑΙ

	Τροφοδότης χαρτιού (Standard Paper Input)
	≥250 φύλλα

	Εγκατεστημένη μνήμη RAM
	≥128MB

	Εκτύπωση διπλής όψης
	Αυτόματη

	Κόστος εκτύπωσης ανά σελίδα με βάση το ISO/IEC 19752  (συμπεριλαμβάνει το κόστος του γνήσιου αναλωσίμου + το κόστος DRUM ή photoconductor)
	≤0.026€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

	Να αναφερθεί το κόστος του High Yield toner Cardige οι σελίδες που εκτυπώνει και το κόστος του drum ή photoconductor και η διάρκεια ζωής του σε σελίδες
	ΝΑΙ

	Δυνατότητα αντικατάστασης DRUM ή image Unit ή photoconductor
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

	Βάρος 

(συμπεριλαμβανομένου του βάρους των αναλωσίμων)
	<10Kg (προσοχή, μέρος της ποσότητας των εκτυπωτών θα μετακινείται σε καθημερινή βάση)

	Εγγύηση κατασκευαστή
	≥3 έτη


Α/Α 3: ΣΤΑΘΕΡΟΣ Η/Υ

(Επιτραπέζιος Η/Υ, συμπ/νου πληκτρολογίου, ποντικιού, λειτουργικού συστήματος και οθόνης)
1. Τεχνικές προδιαγραφές Επιτραπέζιου Η/Υ
	Τεχνικά Χαρακτηριστικά
	Απαίτηση

	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής καθώς και το είδος να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο.


	ΝΑΙ

	Αριθμός μονάδων
	

	Θήκη
	Mini ή Midi ή Micro Tower

Τροφοδοτικό
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 180W 

Μπροστινές θύρες USB
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	Επεξεργαστής
	Αριθμός πυρήνων (cores)
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Συχνότητα Λειτουργίας
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3.6 GΗz
Μνήμη Cache 
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3 MB
Επίδοση επεξεργαστή (PassMark CPU Mark Score) 
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5.400



	Μητρική Κάρτα
	Μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος μνήμης 
[image: image8.wmf]³

16 GB  

Ταχύτητα Διαύλου δεδομένων : 
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2133MHz
SATA IΙI Slots 
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Θύρα σύνδεσης  PCI - Express x16: 1

Θύρα σύνδεσης  PCI Express x1 
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Θύρες σύνδεσης  USB
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4
Ελεγκτής δικτύου: 10M/100M/1000M Gigabit Ethernet


	Μνήμη RAM
	≥8GΒ 
Ταχύτητα διαύλου
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 2133 MΗz


	Σκληρός δίσκος
	1 x SATA III
Χωρητικότητα
[image: image14.wmf]³

 500 GB
Ταχύτητα περιστροφής:7200 rpm

	Προσαρμογέας γραφικών 
	Ενσωματωμένος ή πρόσθετος στη μητρική κάρτα

Έξοδος: VGA και (DVI ή HDMI ή DisplayPort)



	Οπτικά Μέσα
	1 x DVD-RW
Ελάχιστη Ταχύτητα ανάγνωσης CD: 24x
Ελάχιστη Ταχύτητα ανάγνωσης DVD: 8x

	Πληκτρολόγιο
	Διάταξη Πλήκτρων: Αγγλικά, Ελληνικά, του ιδίου κατασκευαστή και επωνυμίας με την κεντρική μονάδα Η/Υ 
Σύνδεση: USB

	Ποντίκι
	Τύπος ποντικιού: Οπτικό ποντίκι με ροδέλα, , του ιδίου κατασκευαστή και επωνυμίας με την κεντρική μονάδα Η/Υ 
Σύνδεση: USB

	Λειτουργικό Σύστημα
	Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Greek 

	Πιστοποιητικό κεντρικής μονάδας Η/Υ
	Να προσκομισθεί για την κεντρική μονάδα Η/Υ σαν σύνολο πιστοποιητικό συμβατότητας CE που να αναφέρει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τα Ευρωπαϊκά standards για ασφάλεια (Safety), Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία EMC, Ενέργεια (Energy) και απαγόρευση χρήσης επικίνδυνων υλικών RoHS

	Εγγύηση
	Τουλάχιστον 3 έτη επιτόπια (στο χώρο του πελάτη) με αντικατάσταση οποιουδήποτε  υλικού (Hardware) παρουσιάσει πρόβλημα την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 


2. Τεχνικές προδιαγραφές Οθονών Σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

	Τεχνικά Χαρακτηριστικά
	Απαίτηση

	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής.
	ΝΑΙ

	Αριθμός μονάδων
	

	Διαγώνιος Οθόνης
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21.5"



	Τεχνολογία Οθόνης
	LED

	Φωτεινότητα
	
[image: image16.wmf]³

250 cd/m²

	Ανάλυση
	1920 x 1080

	Λόγος αντίθεσης (τυπικός)
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1000:1

	Αναλογία Εικόνας
	16:9

	Χρόνος απόκρισης (τυπικός)
	≤5 ms

	Είσοδος σήματος
	VGA και (DVI-D ή HDMI ή DisplayPort)

Σε κάθε περίπτωση η ψηφιακή είσοδος θα πρέπει να είναι αντίστοιχη με την ψηφιακή έξοδο των καρτών γραφικών των προσφερόμενων Η/Υ. Να περιλαμβάνονται καλώδια σύνδεσης με τον Η/Υ.

	Εγγύηση
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2 έτη Onsite


Α/Α 4: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΥΠΟΥ Asterisk 

ΤΥΠΟΥ Α
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ

	CASE
	MicroATX

	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
	>=350 ATX

	ΜΝΗΜΗ RAM
	>=4GB DDR3

	ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
	SSD Disk 120GB (read>=500Mb, write>=350Mb)

	ΜΗΤΡΙΚΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ CPU ME ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
	(minimum passmark > 1700, 4 core, 2 PCIe, 4 USB 2 port, buldin VGA, 2 SATA, 1 NIC) συμβατή με linux

	ISDN CARD
	PCIe, 2 BRI Channel, with LEC, να διαθέτει επισήμως από τον κατασκευαστή του driver για ASTERISK 1.6 & 1.8

	ΕΓΓΥΗΣΗ
	

	ΕΓΓΥΗΣΗ HARDWARE
	
[image: image19.wmf]³

2 ETH


Α/Α 5: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΥ SIP (Session Initiation Protocol)

	A/A
	Περιγραφή προδιαγραφής
	Απαίτηση


	1.
	Αριθμός υποστηριζόμενων SIP Account
	≥1

	2.
	Οθόνη LCD, αναγνώρισης κλήσης
	ΝΑΙ

	3.
	Θύρες δικτύου ETHERNET
	≥2

	4.
	Πλήκτρο μεταφοράς γραμμής
	ΝΑΙ

	5.
	Πλήκτρο τριμερούς επικοινωνίας
	ΝΑΙ

	6.
	Πλήκτρο παύσης (αναμονής)
	ΝΑΙ

	7.
	Δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ των εισερχόμενων γραμμών
	ΝΑΙ

	8.
	Δυνατότητα αυξομείωσης του ήχου κλήσης / ήχου ακρόασης
	ΝΑΙ

	9.
	Να διαθέτει Τροφοδοσία
	230V & POE

	10.
	Διαχείριση διαμέσου WEB INTERFACE
	ΝΑΙ

	11.
	Υποστήριξη HD Voice
	ΝΑΙ

	12.
	Εγγύηση
	>=2 ετών

	13.
	Στήριξη
	Επιτραπέζια


Α/Α 6 : ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
	Τεχνικά Χαρακτηριστικά
	Απαίτηση

	Να αναφερθεί κατασκευαστής και τύπος
	ΝΑΙ

	Αριθμός τεμαχίων
	

	Λειτουργίες 
	Εκτύπωση-Αντιγραφή-Σάρωση-Fax

	Τεχνολογία
	Laser

	Τύπος εκτύπωσης
	Μονόχρωμη

	Μέγεθος χαρτιού
	Α4

	Ανάλυση εκτύπωσης
	≥ 600 x 600 dpi

	Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης
	≥25ppm

	Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (από Ready Mode)
	<10 sec

	Κύκλος εκτυπώσεων ανά μήνα (μέγιστος)
	≥10.000 σελίδες

	Εκτύπωση διπλής όψης
	Αυτόματα

	Τύπος σαρωτή
	Αυτόματος/Επίπεδος

	Μέγιστο Μέγεθος Σάρωσης
	Α4

	Σάρωση σε PC
	ΝΑΙ

	Αυτόματος τροφοδότης
	ΝΑΙ

	Μνήμη FAX
	≥ 200 σελίδες

	Αριθμός Ταχέων Κλήσεων 
	≥ 100

	Σύνδεση με θύρα USB
	ΝΑΙ

	Σύνδεση με Ethernet 10/100
	ΝΑΙ

	Τροφοδότης χαρτιού (Standard Paper Input)
	≥250 φύλλα

	Εγκατεστημένη μνήμη RAM
	≥128MB

	Να αναφερθεί το κόστος του High Yield toner cartridge οι σελίδες που εκτυπώνει και το κόστος του drum ή photoconductor και η διάρκεια ζωής του σε σελίδες 
	ΝΑΙ 

(κόστος γνήσιων τονερ+drum ανά σελίδα ≤ 0,03€ - συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

	Δυνατότητα αντικατάστασης DRUM ή IMAGE UNIT ή photoconductor
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

	Καλώδιο USB σύνδεσης με Η/Υ
	Να διατεθεί

	Εγγύηση κατασκευαστή
	≥2 έτη


Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
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