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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
1. Καθετήρες Ουροδυναμικής / Κυστεομανομετρίας Διπλού Αυλού  6 Fr.
· Νά είναι κατάλληλοι για Κυστεομανομετρία και Κυστεομανομετρία πλήρωσης / Κένωσης 
· Να είναι κατασκευασμένοι από λευκό, ημιευλύγιστο (semi-rigid) PVC για εύκολη είσοδο στον ασθενή
· Να διαθέτουν χρωματιστά ακροφύσια τύπου Luer lock για εύκολη αναγνώριση των αυλών και σύνδεση με τους καθετήρες.
· Να διαθέτουν ευκρινή εκατοστομετρική κλίμακα διαβάθμισης
· Να διαθέτουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τύπος καθετήρα : Διπλού αυλού
Διάμετρος : 6 Fr.
Mήκος : 400 mm
Aπόσταση μεταξύ των σημείων (μέτρησης πίεσης /έγχυσης νερού): 10 mm
2. Καθετήρες Ουροδυναμικής / Κυστεομανομετρίας Διπλού Αυλού  8 Fr.
· Να είναι κατάλληλοι για Κυστεομανομετρία και Κυστεομανομετρία πλήρωσης / Κένωσης 
· Να είναι κατασκευασμένοι από λευκό, ημιευλύγιστο (semi-rigid) PVC για εύκολη είσοδο στον ασθενή.
· Να διαθέτουν χρωματιστά ακροφύσια τύπου Luer lock για εύκολη αναγνώριση των αυλών και σύνδεση με τους καθετήρες.
· Να διαθέτουν ευκρινή εκατοστομετρική κλίμακα διαβάθμισης
· Να διαθέτουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τύπος καθετήρα : Διπλού αυλού
Διάμετρος : 8 Fr.
Mήκος : 400 mm
Απόσταση μεταξύ των οπών (μέτρησης πίεσης /έγχυσης νερού): 10 mm
3. Καθετήρες Ορθού  Μονού Αυλού  4.5 Fr με μπαλόνι split.
· Να διαθέτουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τύπος καθετήρα : Μονού αυλού
Διάμετρος : 4.5 Fr.
Mήκος : 2000 mm
Μπαλόνι split balloon
4. Γραμμές  επέκτασης Ουροδυναμικής
· Γραμμές επέκτασης (σωληνάκια), μήκους 1500 mm, σύνδεσης των  μορφομετατροπέων πίεσης  με τους καθετήρες ουροδυναμικής.
5. Σετ έγχυσης ορού για την αντλία 
· Σετ έγυσης ορού για την περισταλτική αντλία Ουροδυναμικού Μηχανήματος τύπου MMT / Dantec (Jive)
6. Μορφομετατροπείς πίεσης
· Μορφομετατροπείς πίεσης πολλαπλών χρήσεων πλήρως συμβατοί με το Ουροδυναμικό Μηχάνημα τύπου MMT / Dantec (Jive)
7. Ηλεκτρόδια ηλεκτρομυογράφου

· Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια ηλεκτρομυογραφήμματος πλλήρως συμβατά για σύνδεση με τις υποδοχές των καλωδίων του Ουροδυναμικού Μηχανήματος τύπου MMT / Dantec (Jive)
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